2023년도 합천군 공공하수처리시설 유입수·방류수

시료분석 용역

과   업   지   시   서

(수질환경부)

과  업  지  시  서

Ⅰ. 일반사항

1. 과 업 명 : 2023년도 합천군 공공하수처리시설 유입수·방류수 시료분석 용역

2. 과업목적

□ 합천군 공공하수처리시설의 유입수 및 방류수 분석 자료를 통해 수질 관리 및 하수도사업 관련 기초 자료로 활용

3. 과업기간 : 착수일로부터 2023년 08월 31일까지

□ 단, 우리 공단의 업무에 따라 과업수행기간에 대해 단축 및 연장, 과업량 변경을    할 수 있다.

4. 과업의 참가 자격

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 같은 법 시행령 등이 정한 바에 의한 결격사유가 없는 자(또는 법인)

□ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 수질 측정대행업의 등록을 필한자

□ 계약당사자는 본 용역 과업을 시행청의 사전승인 없이 타 업체에 일괄 또는 부분으로 하도급 불가

5. 과업내용

□ 유입수 및 방류수 시료 수질 분석

□ 분석 주기 : 월 1회

□ 수질검사(6개 항목)

- 총유기탄소, 생물화학적산소요구량, 부유물질, 총질소, 총인, 총대장균

Ⅱ. 과업수행 세부내용

1. 수질조사

가. 과업대상 : 합천군 공공하수처리시설 25개소 유입수 및 방류수

□ 공공하수처리시설 25개소

시설명	위치	시설용량 (톤/일)	수처리공법	가동개시일
합천공공하수처리시설	합천읍 강변로 1	5000	간헐포기식 접촉산화법	2004. 01. 01
가야·야로공공하수처리시설	야로면 정대리 478-10	2000	ICEAS(1300)	2011. 07. 14
			ICEAS(700)	2020. 10. 01
초계·적중공공하수처리시설	적중면 옥두리 674	1400	KSBNRⓜ	2011. 07. 14
삼가공공하수처리시설	삼가면 두모리 529	900	선회와류 SBR	2012. 05. 01
가호공공하수처리시설	용주면 봉기리 666-1	660	H – SBR	2019. 01. 17
두심소규모공공하수처리시설	가회면 둔내리 40-1	70	토양식정화법	2001. 07. 23
봉계소규모공공하수처리시설	봉산면 봉계리 814-2	68	KDHST	2001. 10. 12
구평소규모공공하수처리시설	가회면 함방리 689-1	46	KDHST	2004. 01. 17
회양소규모공공하수처리시설	대병면 회양리 647	150	HANT	2004. 06. 29
해인사소규모공공하수처리시설	가야면 치인리 산12	300	SMMIAR	2007. 07. 17
마장소규모공공하수처리시설	가야면 치인리 242-3	50	상향류 생물반응조	2007. 07. 17
권빈소규모공공하수처리시설	봉산면 권빈리 884-1	70	선회와류 SBR	2009. 12. 15
가회소규모공공하수처리시설	가회면 덕촌리 14	120	선회와류 SBR	2009. 12. 15
계산소규모공공하수처리시설	봉산면 계산리 812-1	50	선회와류 SBR	2011. 07. 14
유전소규모공공하수처리시설	대병면 유전리 922-2	85	선회와류 SBR	2012. 05. 01
쌍백소규모공공하수처리시설	쌍백면 평구리 576-2	200	선회와류 SBR(90)	2012. 05. 01
			FNR(110)	2021. 08. 11
봉산소규모공공하수처리시설	봉산면 김봉리 420-8	150	H – SBR	2014. 01. 08
묘산소규모공공하수처리시설	묘산면 관기리 868-2	120	JASSFR	2014. 05. 13
대병소규모공공하수처리시설	대병면 회양리 644	170	H – SBR	2014. 05. 13
대양소규모공공하수처리시설	대양면 대목리 618-2	180	SMMIAR	2015. 06. 24
쌍책소규모공공하수처리시설	쌍책면 성산리 132-16	165	SMMIAR	2015. 06. 24
청덕소규모공공하수처리시설	청덕면 가현리 741-9	115	SMMIAR	2015. 06. 24
용주소규모공공하수처리시설	용주면 용지리 370-1	50	MEMSYS®	2017. 04. 17
덕곡소규모공공하수처리시설	덕곡면 율지리 288-12	75	KNR System	2017. 10. 11
매안소규모공공하수처리시설	가야면 매안리 253	110	SMMIAR	2020. 01. 01

나. 처리시설별 시료분석 항목

구분	분석 항목(유입수 및 방류수)
	2023년 1월 ~ 8월
합천공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
가야·야로공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
초계·적중공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
삼가공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
가호공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
두심소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
봉계소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
구평소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
회양소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
해인사소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
마장소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
권빈소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
가회소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
계산소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
유전소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
쌍백소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
봉산소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
묘산소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
대병소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
대양소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
쌍책소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
청덕소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
용주소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
덕곡소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)
매안소규모공공하수처리시설	6개 항목(BOD,TOC,SS,T-N,T-P,총대장균군)

다. 시료 조사 주기

- 월 1회 시료 접수 및 분석

※ 월마다 시료 접수 일정은 협의 후 결정한다.

라. 시료 분석 방법

- 시료의 운반, 보존, 분석은「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제6조 규정에 의한 수질오염공정시험기준(환경부 고시)에 따른다.

Ⅲ. 과업 시행방법 및 준수사항

1. 과업 수행 방법

□ 본 용역은 우리 공단의 공공하수처리시설 유입수 및 방류수의 수질 분석하는 사항으로 각종 근거 자료로 활용할 수 있도록, 해당 법률에 근거를 두고 객관적, 논리적으로 작성하여야 하며 분석 자료(원시자료)의 경우 법적 보관 기간 동안 관리하며 발주처에서 요청 시 제출하여야 한다.

□ 측정 지점마다 과업 지시서에 제시된 측정 항목을 매월 측정해야 하며, 시료의 운반, 보존, 분석은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조(환경오염공정시험기준)에서 규정한 「수질오염 공정시험기준」에 따른다.

□ 자료 관리는 감독관의 지시에 따라 유지, 관리하되 별도의 자료 요구 시 적합하게 제출하도록 하고 그 내용에 관해 설명을 한다.

□ 수질 실험 결과가 평상시 대비 악화되었을 경우 즉각적으로 공단 관계자에게 보고하여 필요한 조치를 할 수 있도록 한다.

2. 보안 및 그 밖의 사항

□ 과업 수행자는 본 과업과 관련되는 제반 사항에 대해 철저히 보안을 유지하여야 하며 관계 수행자에 대하여 보안 교육을 실시하고 보안 유지 상태를 점검하여야 한다.

□ 과업 수행자는 본 과업 수행과 관련한 안전사고에 대비하여, 위험 요소가 있는지 사전에 충분히 숙지한 후 임할 수 있도록 만전을 기한다.

□ 우리 공단은 본 과업 수행에 부적격하다고 판단되는 과업 참여자에 대하여 현장대리인에게 교체를 요구할 수 있으며, 현장대리인은 요구받은 즉시 과업 참여자를 교체하여야 한다.

3. 과업의 공정 보고

□ 성적서

- 검사 성적서

□ 월별 보고서

- 시험의뢰서 및 접수 확인서

- 수질 및 분석항목 조사표

- 시험분석 사진대지

□ 최종 보고서

- 제출장소: 합천군시설관리공단 수질환경부

- 제출내용

∙ 월별 보고서의 내용 포함 및 용역 수행 기간 동안 수질 분석 자료의 최종 취합본

□ 제출은 다음 달 15일까지 서면 및 전자파일로 작성하여 제출하여야 한다. (과업 수행 중에 발생한 자료는 일체 제출하여야 함)

□ 본 과업과 관련하여 제출되는 보고서에는 계약 시 제시한 과업 지시서와 내용이 일치되었는지 검사를 필하여야 하며, 근거 자료 및 기타 관련 자료도 검사를 받아야 한다.

□ 미비 사항 발견 시 과업 수행자는 미비 사항을 보완하여 재검사를 받아야 하며, 미비한 사항으로 인수를 거부하였을 때는 과업이 완료되지 않은 것으로 간주하여 용역보고서를 인수하는 시점을 과업 수행 완료일로 한다.

4. 과업 내용의 변경 등

□ 본 과업 수행 시 발주처의 사정에 의하여 변경이 있을 때는 발주처의 방침에 따라야 하며, 과업 지시서에 명기되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

□ 과업 추진 중 과업이 지연 또는 중지될 경우 발주처는 사실을 통보함으로써 과업 기간을 연장, 또는 중지할 수 있다.

□ 기타 경미한 사항에 대하여 발주자가 별도의 추가 과업이 필요하다고 인정할 때에는 과업 수행자는 이를 따라야 하며, 경미한 소요경비는 도급자가 부담하여야 한다.

5. 계약의 해지

□ 과업 수행자의 사정으로 과업 수행이 불가능하다고 판단될 경우, 기타 법령에 규정한 계약조건을 위반한 경우 발주처는 용역계약의 해지를 요구할 수 있다.

□ 과업의 수행과 관련하여 과업 수행자가 고의적으로 수질분석 시험방법 및 결과를 조작하여 성과물을 제출할 경우에는 발주처가 일방적으로 계약을 파기할 수 있으며, 그 이전의 성과물에 대한 신뢰도 없다고 간주하여 기 지급된 금액을 포함하여 모두 시행청에 반납하여야 한다.

6. 기타

□ 본 과업에 명시되지 않은 사항에 대하여는 과업의 목적을 달성하기 위한 경우, 기타 변동사항이 있을 경우 발주자와 사전 협의하여 조정한다.

□ 제출된 자료 중 자료의 누락, 오기 등이 발생하였을 경우 과업 기간 종료 후라도 발주자의 지시에 따라 보완하여야 하며 소요 경비는 과업 수행자의 부담으로 한다.