물 품 구 매 시 방 서

1. 적용범위

본 규격서는 합천군시설관리공단에서 사용하는 ‘관용차량(대형승용차) 구매’에 적용한다.

2. 계약의 일반사항

본 규격서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 점에 대하여 계약 전에 합천군시설관리공단의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 쌍방이 협의한다.

3. 필요조건

3.1 물품의 규격은 합천군시설관리공단에서 지정하는 규격을 원칙으로 한다.

3.2 계약상대자는 물품사양서의 품목에 대해 반드시 현품을 참조하여 물품의 형상, 치수, 성능의 결함이 없도록 현품과 동품, 동질 이상의 신품을 납품하여야 한다.

3.3 차량의 조건은 최근 3개월 이내 생산된 신규 차량이어야 하며 외관 및 품질에 결함이 없어야 한다.

4. 검사

4.1 외관검사는 흠집이나, 변형, 변색, 오손 등을 검사하여 이상이 없어야 한다.

4.2 수량 및 규격검사는 붙임 물품사양서에 의한다.

5. 품질보증

5.1 납품된 물품의 보증기간은 합천군시설관리공단에서 납품검수 완료한 날로부터 차체 및 일반부품 3년/6만km, 엔진 및 동력전달 주요부품 5년/10만km 이상으로 한다.

5.2 납품에 있어 결함이 있거나 성능이 미달되는 경우 계약상대자는 지체 없이 재공급 또는 변상 조치하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비는 계약상대자가 부담하여야 한다.

※ 차량 중대결함으로 인한 고장은 즉시 교체

6. 납품기간 및 납품장소

6.1 납품기한은 계약일로부터 50일 이내로 한다.

6.2 납품장소는 합천군시설관리공단이 위치한 건물 주차장 또는 별도 지정장소로 한다. (납품 전 통보)

주 소	부서
합천군 합천읍 동서로 39, 종합사회복지관 1층 (합천군시설관리공단)	경영기획부

※ 납품 시 담당자 및 연락처 : 경영기획부 차량 담당자 (☎070-7777-1075)

차 량 사 양 서

1. 기본사양

차 종	규 격	배기량 (cc)	최고출력 (ps/rpm)	비 고
다목적승용차	카니발 9인승 자가용 3.5 가솔린 시그니처 기본형	3,470 이상	294/6,400 이상

2. 주요제원

구 분	세부규격	비 고	구 분	세부규격	비 고
전 장(mm)	5,155 이상		배 기 량(cc)	3,470 이상
전 폭(mm)	1,995 이상		최고출력(ps/rpm)	294/6,400 이상
전 고(mm)	1,775 이상		최대토크(kgf·m/rpm)	36.2/5,000
축 거(mm)	3,090 이상		변 속 기	8단 자동
연료탱크(ℓ)	72 이상		배기가스 배출	187g/km
엔진연료	가솔린		차량도색	외장 : 오로라 블랙펄 내장 : 새들브라운

3. 세부사양

기        본

▶ 기본차 사양

• 파워트레인 : 스마트스트림 G3.5 GDI 엔진, 8단 자동변속기, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 주행모드 통합제어 시스템

• 첨단 운전자 보조(ADAS) : 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/사이클리스트/교차로 대향차), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔

보조, 스마트 크루즈 컨트롤(정차&재출발), 차로유지 보조,  내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 內 안전구간/곡선로), 고속도로 주행 보조

• 안전 : 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 운전석 무릎, 전복감지커튼, 1열 사이드), 전/후방 주차 거리 경고, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템,

경사로 밀림방지장치, 급제동 경보시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 1열/2열/3열/4열 시트벨트 리마인더, 타이어 임시수리장치, 소화기

• 외관 : 235/60 R18 굿이어 타이어&전면가공 휠, LED 헤드램프, LED DRL, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선), 크롬 아웃사이드

도어핸들, 도어손잡이 조명(프론트), 에어로타입 와이퍼, 윈드쉴드 이중접합 차음 글라스, 루프랙, 샤크핀 안테나, 1열 도어 이중접합 차음 글라스, 크롬 몰딩(범퍼, 도어 하단),

크롬 가니쉬(C필라, 테일게이트), 블랙 하이그로시 도어 프레임 가니쉬, 235/60 R18 컨티넨탈 타이어&전면가공 휠

• 내장 : 슈퍼비전 클러스터(4.2인치 칼라 TFT LCD), 가죽 스티어링 휠, 가죽 변속기 노브, D/N 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울, 조명), 전자식 룸미러(ECM), 블랙하이그로시

내장재(콘솔 어퍼커버, 도어 스위치 판넬), 1열 크롬 인사이드 도어핸들, 슈퍼비전 클러스터(12.3인치 풀사이즈 칼라 TFT LCD), 앰비언트 라이트, 1열 도어 센터트림 스티치

• 시트 : 인조가죽시트, 1열 열선시트, 1열 통풍시트, 운전석 전동식 허리지지대, 2열 열선시트, 2열 독립시트(전/후 슬라이딩, 리클라이닝, 워크인), 3열

독립시트(쿠션 팁업&전/후 슬라이딩, 리클라이닝), 4열 팝업 싱킹 시트, 1열 파워시트, 동승석 워크인 디바이스, 운전석 4WAY 전동식 허리지지대, 가죽시트

• 편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 전자식 파킹브레이크(EPB, 오토홀드), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트&텔레

스코픽 스티어링 휠, 운전석 세이프티 파워윈도우, 동승석/2열 파워윈도우, 승하차 스팟램프, 매뉴얼 에어컨, 고성능 에어컨 필터, 후석 보조 에어컨 필터, 1열/2열

USB 단자(충전용), 파워아웃렛, : 하이패스 자동결제 시스템, 전자식 변속 다이얼(SBW), 패들쉬프트, 레인센서, 스마트 파워테일게이트, 스마트 파워 슬라이딩 도어,

2열/3열 측면 수동 선커튼, 동승석/2열 세이프티 파워 윈도우, 독립제어 풀오토 에어컨(운전석/동승석/후석), 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함), 오토디포그, 애프터

블로우, 운전자세 메모리 시스템(운전석 시트, 아웃사이드 미러), 운전석 이지 억세스, 후진연동 자동하향 아웃사이드미러, 외부공기 유입방지 제어, 220V 인버터

• 인포테인먼트 : 8인치 디스플레이 오디오, 6스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용), 12.3인치 내비게이션(기아 커넥트,

폰 프로젝션,기아 페이), 내비게이션 무선 업데이트, 8스피커, 후석 음성인식, 후석 대화모드

선        택

▶ 원격주차보조

▶ 드라이브와이즈 : 후측방 충돌방지 보조, 후방교차 충돌방지 보조, 후석 승객 알림, 안전 하차 경고

▶ KRELL 사운드 / 모니터링팩 : KRELL 프리미엄 사운드(12스피커, 외장앰프), 서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 후방 주차 충돌방지 보조, 리모트 360도뷰

▶ 듀얼선루프 : 듀얼 선루프, LED 실내등(맵램프, 룸램프, 러기지램프)

▶ 스타일(9인승) : 프로젝션 LED 헤드램프, 프론트 LED 턴시그널 램프 LED 포그램프, LED 리어 콤비네이션램프

▶ 스마트커넥트 : 스마트폰 무선 충전시스템, 기아 디지털 키, 터치타입 아웃사이드 도어핸들(1열), 빌트인 캠(주행 중 영상기록 장치), 보조배터리

▶ 컴포트 : 2열 통풍시트, 2열 파워 리클라이닝 시트(워크인 기능 미적용), 확장형 센터콘솔, 3열 USB 단자(충전용)

▶ 후석 엔터테인먼트 시스템(9인승)

4. 기타사항

가. 기초금액은 기본 차량과 옵션사양을 포함한 가격이며 번호판대는 별도입니다.

나. 상기되지 않았거나 명확하지 않은 사항은 반드시 계약 전에

요청기관의 확인을 받아야 하며, 차량의 기타 제원 및 성능은

자동차관련 제반 법규를 준수하여야 함.

다. 사양 및 가격 산출근거

- 기아차(https://www.kia.com) 공식 홈페이지에 기재된 사양.

라. 정부의 신속집행 정책에 따라 계약일로부터 50일 이내에 납품이 가능해야 함.