- 합천군시설관리공단 -

환경기초시설 황산제2철 구매설명서

목   차

제1장. 물품구매 설명서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․1

제2장. 물품구매 내역․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3

합천군시설관리공단 생 활 환 경 부	제1장 물품구매 설명서	REV.	PAGE
		0	1~2
1. 건 명 : 합천군시설관리공단 합천군환경기초시설 황산제2철 구매 2. 목 적 본 설명서는 합천군시설관리공단 생활환경부(이하“환경기초시설”이라한다)에서 사용하는 황산제2철 구매에 필요한 설명을 목적으로 한다. 3. 납품장소: 경남 합천군 대양면 합천대로 2586-35(합천군시설관리공단 합천군환경기초시설 가축분뇨, 분뇨, 침출수처리시설 저장탱크) 4. 구매 개요 가. 물품 및 수량: 황산제2철 「물품구매 내역 참조」 나. 납품기한: 계약일로부터 2023년 12월31일까지 ※ 시방서 납품기한 참조 다. 기타사항 입찰 시 제품규격이 우리 공단에서 제시하는 물품규격서(물품설명서에 있는 규격 모두 포함)와 동등하거나 이상임을 증빙할 수 있는 서류(규격서)를 제출기한까지 제출하여야 한다. 5. 계약대상자의 의무 가. 제품의 규격은 가장 최근에 생산된 신품이어야 하며 공단에서 납품요구한 물품의 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능 및 품질을 유지하는 규격품으로 납품하여야 한다. 나. 계약대상자는 물품 납품 이전에 공단과 충분한 사전 협의를 하여 공단이 승인한 물품으로 납품하여야 한다. 다. 공단이 미승인한 물품 납품 시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련법에 의한 계약조건 위반으로 행정 조치할 수 있다. 6. 보관 및 물품의 대체 가. 본 공단에 납품하는 약품은 납품 시 얼거나 누출되지 않도록 보관에 유의하여야 한다. 나. 공단 납품 요청 물품이 생산 중지 등의 사유로 부득이 납품기한까지 납품이 불가능 할 시에는 납품코자 하는 지정된 제품보다 동등 이상의 순도를 가져야 하며, 본 공단의 승인을 받은 후 납품할 수 있다. 7. 납 품 가. 계약서상의 납품기한까지 공단이 지정한 장소에 납품하여야 하고, 납기를 초과하여 발생한 지체상금 등의 책임은 계약대상자에게 있다. 나. 납품된 물품을 검사, 인계하기까지의 과정에 의해 발생 된 물품의 망실, 파손 등은 계약대상자 부담으로 처리한다. 다. 물품 종류 및 수량은 「물품 구매 설명서」에 의거 해당 납품 장소로 납품한다. 8. 승인 및 검사 가. 모든 물품은 납품 전 담당자의 승인을 득한 후 납품하여야 하며, 필요시 담당자가 요구하는 견본, 카탈로그 제출 등으로 사전 승인을 받도록 한다. 나. 반입된 물품은 규격, 재질 등에 대하여 필히 검사를 받도록 하며, 불합격품은 즉시 반품토록 한다. 검사 결과에 이의가 있을 시 담당자와 협의된 공인기관에 해당 시험을 의뢰할 수 있으며, 이때 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다. 9. 품질보증 납품일로부터 1년간 품질보증을 하여야 하며, 품질 보증기간 중 재질, 기능, 결함 등에 의한 하자 발생 시는 무상으로 수리, 교환 등의 조치를 신속히 하여야 한다.

합천군시설관리공단 생 활 환 경 부		제2장 물품구매 설명서			REV.	PAGE
					0	3
황산제2철 규격 및 수량
구 분	성 분 규 격 (기준)		수 량 (톤)	용도			비 고
황산제2철	아래 규격서 참조		670	가압부상조 플록 형성 및 부상

*규격서

품 명	항목	규격
황산제2철(10%)	성상	적갈색 액체
	비중(20℃)	1.450 이상
	Fe+3(%)	10% 이상
	SO3-2(%)	20% 이상
	pH	2.0 ~ 3.0