물품 구매 시방서

제1조 목 적

본 시방서는 합천군시설관리공단 생활환경부 환경기초시설(이하“발주처”라 칭하고 공급업체를 “계약상대자”라 칭한다)에서 사용하는 약품구매·공급에 관한 계약체결에 사용하는 약품에 대하여 적용한다.

제2조 적용범위

1) 약품의 구매·공급에 관한 사항은 타 법규에 별도로 정하지 않는 한, 이 시방서에      따른다.

2) 본 시방서는 가성소다 공급 및 저장시설(보관시설) 유지관리 관련계약 문서 중;다른 문서에 우선하여 적용한다.

3) 본 시방서는 안전사고의 예방 대비 회복을 주관하거나, 이에 관여하는 모든 직원에      대하여 적용한다.

제3조 물품구매 개요

품명 및 기준

품 명	품질규격
가성소다50%	Fe2O3	최대 10ppm
	Na2O	38.5 ~ 39.5%
	Heavy Metals (as Pb)	최대 15mg/L
	성상	무색
	Specific Gravity(20℃)	최소 1.525
	순도	최소 50%
	NaCl	최대 100ppm
	Sodium Sulfate	최대 100ppm
	Na2CO3	최대 0.2%
수량	180,000kg

용  도: 가압부상조 pH 조절용

저장량: 15톤

* 저장량은 운영상황에 따라 증가 또는 감소할 수 있으며, 저장량을 초과하거나 저장량보다 적게 납품을 요구하는 경우, 이의를 제기할 수 없다.

제4조 물품납품

❍ 납품장소: 경상남도 합천군 대양면 합천대로 2586-35

(합천군시설관리공단 합천군환경기초시설 내 가축분뇨, 침출수, 분뇨처리시설)

* 주에 약 1회 이상 납품한다. (분할납품) 각 처리시설 탱크 주입가능 한 업체

❍ 납품방법: 탱크로리

❍ 납품시기: 발주기관의 납품 요구에 따름

* 공급기관은 발주기관의 별도의 요청이 없을 경우 저장량을 모니터링한다.

❍ 납 품 량: 약 5톤/회 (발주자 요구물량)

❍ 납품기간: 계약일로부터 2023년 12월 31일까지

❍ 납품자격: 유해화학물질제조업(5529)업종 또는 유해화학물질판매업(5530)업종을

등록한 업체

납품절차

- 매 납품 물품은 검수하여 발주자의 합격통보 시(함량, 무게 등) 환경기초시설 내         ;지정탱크에 납품한다.

1) 평상시: 공급업체는 발주기관의 약품 저장량을 원격으로 상시 모니터링하여 납품한다.

2) 요청시: 공급업체에게 납품을 요구하고, 공급업체는 2일 이내 환경기초시설 지정              ’위치에 납품하며 예상치 못한 긴급상황 발생시에도 즉시 납품하여야 한다.

물품검수

1) 계량

- 약품의 공급량은 약품 전용차량을 환경기초시설 계량대 사용하여 측정한다.

-‘’발주기관의 요청이 있을 경우, 발주자 입회하에 발주기관의 계량시설을 이용하여           ‘’‘’계량하거나 공인 계량증명업소 또는 발주자가 인정하는 계량시설에서 계량할 수 있다.

- 계량에 소요되는 모든 비용은 공급업체의 부담으로 한다.

2) 품질

- 공급업체는 본 시방서에 따라 납품한 물품이 물품사양에 만족하는 것임을 보증하여야        하며, 물품 입고 시 시험성적서를 첨부하여야 하며, 발주기관의 요구 시 공인기관의         시험성적서를 제출하여야 한다.

- 물품의 품질은 국가공인분석기관 또는 발주기관 자체 분석결과(함량, 무게)에 따라      적격여부를 판정한다.(1회/반기 이상 국가공인분석기관 시험성적서 의뢰)

- 품질검수에 관련한 일체 비용은 공급업체가 부담한다.

제5조 규격미달 물품에 대한 조치

품질분석 결과 품질규격이 미달일 경우 납품계약자는 즉시 품질이 우수한 물품으로 대체하여 납품 절차에 따라 재납품한다.

규격미달 물품 또는 납기 지연으로 인한 발주기관의 오존발생설비 소손 및 처리수 수질에 영향을 끼쳐 환경기초시설 운영에 지장을 초래할 경우 발주기관은 공급업체 외의 타 업체로부터 물품을 구입하여 사용할 수 있으며, 이로 인한 추가 비용은 발주기관은 추가비용에 대해 공급업체에게 배상을 요구할 수 있다.

수회의 납품 지연이나 품질규격 미달품이 발생할 경우, 발주기관은 아래와 같이 조치할 수 있다.

계약불이행 횟수	1회	2회	3회 이상
조치내용	주의	경고	계약해지 익년 계약 시 배제

제6조 안전관리

공급업체는 최초 납품 시 MSDS(물질안전보건자료)를 제출하여야 한다.

물품의 납품·입고 시 발생할 수 있는 안전사고에 대해 충분한 교육을 실시하며, 화학물질관리법 등 관련 법 규정을 성실히 준수하여 안전예방 의무를 다 한다.

물품의 납품·입고 시 납품자는 사고를 예방하고자 화학안전보호구를 착용한다.

물품의 납품·입고 시 주변을 오염시켜서는 안 되며, 주변 오염으로 인한 민·형사상 책임 및 원상복구 비용은 공급업체가 부담한다.

물품의 납품·입고 시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안 되며, 손상 초래 시 즉시 원상복구 해야 하며 그 비용은 공급업체가 부담한다.

물품의 납품·입고 시 발생하는 안전사고에 대한 모든 책임은 공급업체에게 있다.

※ 화학물질관리법 제5조, 13조, 14조 40조

제7조 유지관리

공급업체는 약품 저장탱크(보관시설)의 공급 외에도 기본적인 사항에 대해 유지관리를 실시해야 한다.

기본적인 사항은 저장시설(보관시설)이 정상운영 될 수 있도록 하는 정기 예방점검(1회/분기), 간단한 기능변경 등을 포함한다.

발주기관은 필요 시 약품 저장탱크(보관시설) 등 시설물의 각종 안전검사를 공급업체에게 실시하도록 요청할 수 있다.

설비점검 또는 안전검사로 부품교체를 위한 자재구입이 필요한 경우 그에 따른 경비는 발주기관에서 부담한다.

제8조 기타사항

대금의 청구는 당월의 공급을 완료한 후, 관계서류를 첨부하여 당월 말일까지 합천군 환경기초시설에 청구하여야 하며, 월 단위로 정산 지급한다.

납품계약자는 계약상의 권리·의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

본 물품 구매계약과 관련하여 취득한 기밀은 발주자의 허락 없이 일절 공개하여서는 안 되며, 위의 사유로 발생 한 모든 책임은 공급업체에게 있다.

납품과 관련한 모든 행위(시료채취 등)는 모두 공급업체가 행한 것으로 본다.

공급업체는 계약 전에 납품장소에서 현장조사를 한 후 신중히 결정해야하며, 현장여건을 파악하지 못하여 발생한 문제에 대한 책임은 공급업체에게 있다.